{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["生活楼"],"not_rendered":{"images":83,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"生活楼","index":0,"n_rows":105,"n_cols":9,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,3,4],[16,8,17,8],[20,0,20,4],[24,8,25,8],[49,8,50,8],[53,0,53,2],[66,0,66,2],[77,0,77,2],[86,0,86,4],[87,0,87,2],[95,0,95,2],[102,0,102,2],[104,3,104,4],[104,5,104,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["山西煤机装备制造有限责任公司生活楼家具需求清单"]
["工程名称：生活楼家具    "]
["序号","内容","规格(MM)","单位","数量","单价","小计","材质描述","图片"]
["一层包间"]
["12人包厢"]
["项","餐桌","直径2400*H750","件",1,null,0,"1、主材料采用进口橡胶木制作；\n2、台面面板采用实木多层板贴木皮，全实木框架，防止台面变形。转盘为岩板/天然大理石桌面，耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康。\n3、转盘电动转可调速，遥控控制；内部落地钢架结构，超强承重。\n4、采用进口品牌水性底漆、面漆，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷 ；"]
["项","餐椅","常规","件",12,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海绵：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、框架：采用优质橡胶木框架；\n4、油漆：采用进口品牌水性漆，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷 \n5、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n6、备注：风格与餐桌统一。"]
["项","三人位沙发","标准","件",1,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、内材：采用优质松木或榉木实木框架，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n5、备注：风格与餐桌统一。"]
["项","单人位沙发","标准","件",2,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、内材：采用优质松木或榉木实木框架，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n5、备注：风格与餐桌统一。"]
["项","茶几","1300*700*450","件",1,null,0,"1、基材：台面采用E0级优质品牌环保中密度纤维板；\n2、木皮：双面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵，木材含水率8-10%。                                                  \n3、封边：四周采用胡桃木实木同色封边,封边厚≥6mm，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。                                \n4、 采用进口品牌水性底漆、面漆，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度不低于2H。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；"]
["项","边几","600*600*500","件",2,null,0,"1、基材：台面采用E0级优质品牌环保中密度纤维板；\n2、木皮：双面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵，木材含水率8-10%。                                                  \n3、封边：四周采用胡桃木实木同色封边,封边厚≥6mm，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。                                \n4、 采用进口品牌水性底漆、面漆，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度不低于2H。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；"]
["项","茶水柜","1200*400*800","件",1,null,0,"1、基材：台面采用E0级优质品牌环保中密度纤维板；\n2、木皮：双面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵，木材含水率8-10%。                                                  \n3、封边：四周采用胡桃木实木同色封边,封边厚≥6mm，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。                                \n4、 采用进口品牌水性底漆、面漆，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度不低于2H。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、组合：空格+开门，内置活动层板。"]
["项","衣架","标准","件",1,null,0," 橡胶木框架，表面采用进口品牌水性漆，半开放式喷漆工艺，保持榉木纹理；"]
["包厢"]
["项","餐桌","1600*800*750","件",2,null,0,"1、采用全实木框架+实木油漆结合；\n2、岩板/天然大理石桌面，石材下附有全实木托架，网框不锈钢装饰；                                \n3、采用进口品牌水性底漆、面漆，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷 ；"]
["项","餐椅","常规","件",8,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海绵：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、框架：采用优质橡胶木框架+不锈钢脚套；\n4、油漆：采用进口品牌水性漆，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷 。\n5、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n6、备注：风格与餐桌统一。"]
["项","三人位沙发","标准","件",1,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、内材：采用优质松木或榉木实木框架，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n5、脚架：金属脚架支撑。"]
["项","单人位沙发","标准","件",2,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、内材：采用优质松木或榉木实木框架，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n5、脚架：金属脚架支撑。"]
["项","茶几","1350*800*450","件",1,null,0,"1、基材：底盘基材采用不锈钢电镀青古铜架。\n2、桌面：岩板/天然大理石桌面，耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康。"]
["项","边几","500*500*500","件",2,null,0,"1、基材：底盘基材采用不锈钢茶几架。\n2、桌面：岩板/天然大理石桌面，耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康。"]
["二层包间"]
["20人包厢"]
["项","餐桌","直径3400*H750","件",1,null,0,"1、主材料采用进口橡胶木制作；\n2、台面面板采用实木多层板贴木皮，全实木框架，防止台面变形。转盘为岩板/天然大理石桌面，耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康。\n3、转盘电动转可调速，遥控控制；内部落地钢架结构，超强承重。\n4、采用进口品牌水性底漆、面漆，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷 ；"]
["项","餐椅","常规","件",20,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海绵：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、框架：采用优质橡胶木框架；\n4、油漆：采用进口品牌水性漆，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷 \n5、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n6、备注：风格与餐桌统一。"]
["项","三人位沙发","标准","件",1,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、内材：采用优质松木或榉木实木框架，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n5、备注：风格与餐桌统一。"]
["项","单人位沙发","标准","件",2,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、内材：采用优质松木或榉木实木框架，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n5、备注：风格与餐桌统一。"]
["项","茶几","1300*700*450","件",1,null,0,"1、基材：台面采用E0级优质品牌环保中密度纤维板；\n2、木皮：双面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵，木材含水率8-10%。                                                  \n3、封边：四周采用胡桃木实木同色封边,封边厚≥6mm，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。                                \n4、 采用进口品牌水性底漆、面漆，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度不低于2H。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；"]
["项","边几","600*600*550","件",2,null,0,"1、基材：台面采用E0级优质品牌环保中密度纤维板；\n2、木皮：双面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵，木材含水率8-10%。                                                  \n3、封边：四周采用胡桃木实木同色封边,封边厚≥6mm，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。                                \n4、 采用进口品牌水性底漆、面漆，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度不低于2H。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；"]
["项","茶水柜","1200*400*800","件",1,null,0,"1、基材：台面采用E0级优质品牌环保中密度纤维板；\n2、木皮：双面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵，木材含水率8-10%。                                                  \n3、封边：四周采用胡桃木实木同色封边,封边厚≥6mm，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。                                \n4、 采用进口品牌水性底漆、面漆，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度不低于2H。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、组合：空格+开门，内置活动层板。"]
["项","衣架","常规1000*350*1720","件",1,null,0," 橡胶木框架，表面采用进口品牌水性漆，半开放式喷漆工艺，保持榉木纹理；采用进口品牌五金件。"]
["12人包厢"]
["项","餐桌","直径2400*H750","件",1,null,0,"1、主材料采用进口橡胶木制作；底座扪优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），不锈钢包边。\n2、台面面板、转盘均为岩板/天然大理石桌面，耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康。\n3、转盘电动转可调速，遥控控制；内部落地钢架结构，超强承重。\n4、采用进口品牌水性底漆、面漆，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷 ；"]
["项","餐椅","常规","件",12,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海绵：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、框架：采用优质橡胶木框架+不锈钢脚套；\n4、油漆：采用进口品牌水性漆，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷 。\n5、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n6、备注：风格与餐桌统一。"]
["项","三人位沙发","标准","件",1,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、内材：采用优质松木或榉木实木框架，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n5、备注：风格与餐桌统一。"]
["项","单人位沙发","标准","件",2,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、内材：采用优质松木或榉木实木框架，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n5、备注：风格与餐桌统一。"]
["项","茶几","1300*700*450","件",1,null,0,"1、基材：台面采用E0级优质品牌环保中密度纤维板；\n2、木皮：双面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵，木材含水率8-10%。                                                  \n3、封边：四周采用胡桃木实木同色封边,封边厚≥6mm，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。                                \n4、 采用进口品牌水性底漆、面漆，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度不低于2H。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；"]
["项","边几","500*500*500","件",2,null,0,"1、基材：台面采用E0级优质品牌环保中密度纤维板；\n2、木皮：双面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵，木材含水率8-10%。                                                  \n3、封边：四周采用胡桃木实木同色封边,封边厚≥6mm，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。                                \n4、 采用进口品牌水性底漆、面漆，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度不低于2H。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；"]
["项","茶水柜","1200*400*800","件",1,null,0,"1、基材：台面采用E0级优质品牌环保中密度纤维板；\n2、木皮：双面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵，木材含水率8-10%。                                                  \n3、封边：四周采用胡桃木实木同色封边,封边厚≥6mm，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。                                \n4、 采用进口品牌水性底漆、面漆，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度不低于2H。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、组合：对开门，内置活动层板。"]
["项","衣架","标准","件",1,null,0," 橡胶木框架，表面采用进口品牌水性漆，半开放式喷漆工艺，保持榉木纹理；采用进口品牌五金件。"]
["10人包厢"]
["项","餐桌","直径2200*H750\n带10个小火锅","件",1,null,0,"1、主材料采用进口橡胶木制作；\n2、台面面板、转盘均为岩板/天然大理石桌面，耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康。\n3、转盘电动转可调速，遥控控制；内部落地钢架结构，超强承重。\n4、采用进口品牌水性底漆、面漆，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷 ；\n5、配置10个电磁炉小火锅。"]
["项","餐椅","常规","件",10,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、海绵：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、框架：采用优质橡胶木框架；\n4、油漆：采用进口品牌水性漆，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷 \n5、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n6、备注：风格与餐桌统一。"]
["项","单人位沙发","标准","件",2,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、内材：采用优质松木或榉木实木框架，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n5、备注：风格与餐桌统一。"]
["项","茶几","600*600*550","件",1,null,0,"1、基材：台面采用E0级优质品牌环保中密度纤维板；\n2、木皮：双面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵，木材含水率8-10%。                                                  \n3、封边：四周采用胡桃木实木同色封边,封边厚≥6mm，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。                                \n4、 采用进口品牌水性底漆、面漆，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度不低于2H。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；"]
["项","茶水柜","1200*400*850","件",1,null,0,"1、基材：台面采用E0级优质品牌环保中密度纤维板；\n2、木皮：双面贴胡桃木皮，木皮厚度0.8mm ，木皮宽度≥200mm ，木皮拼接紧密、纹理细腻、颜色一致，无结疤，无瑕疵，木材含水率8-10%。                                                  \n3、封边：四周采用胡桃木实木同色封边,封边厚≥6mm，走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。                                \n4、 采用进口品牌水性底漆、面漆，经五底三面八道工艺涂装，本体封闭涂装方式，保证木皮天然纹路感，漆膜硬度不低于2H。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、组合：空格+开门，内置活动层板。"]
["项","衣架","常规","件",1,null,0," 橡胶木框架，表面采用进口品牌水性漆，半开放式喷漆工艺，保持榉木纹理；采用进口品牌五金件。"]
["贵宾接待室"]
["项","茶桌","2600*800*750","件",1,null,0,"1、表面：不锈钢镀钛金装饰条。\n2、支撑柜：支撑柜和桌腿均采用采用实木油漆材质，进口品牌水性漆，漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷 。\n3、桌面：岩板桌面，耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康。\n4、茶炉：配套全自动智能抽水茶艺炉。"]
["项","茶椅","常规","件",4,null,0,"表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n脚架：碳素钢脚架+不锈钢扶手。"]
["项","三人位沙发","三人位","件",2,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、内材：采用优质松木或榉木实木框架，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n5、脚架：金属脚架支撑。"]
["项","单人位沙发","单人位","件",2,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、内材：采用优质松木或榉木实木框架，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n5、脚架：金属脚架支撑。"]
["项","茶几","1000*1000**340","件",1,null,0,"1、基材：底盘基材采用品牌一级优质冷轧钢板。\n2、桌面：岩板/天然大理石桌面，耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康。"]
["项","边几","500*500*480","件",2,null,0,"1、基材：底盘基材采用品牌一级优质冷轧钢板。\n2、桌面：岩板/天然大理石桌面，耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康。"]
["套间（共2间）"]
["项","床头软包","1800W","件",2,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、说明：需要与现场已有的床头板连接。"]
["项","床箱","1800*2000*等比高","件",2,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：床尾金属拐角包边，不出现直角，避免磕碰。"]
["项","席梦思床垫","1800*2000*250","件",2,null,0,"席梦思床垫\n1、覆面：天然棉麻针织面料，具有质地柔软、吸湿透气、优质的弹性与延伸性。\n2、内部：高锰碳钢弹簧，四星级标准，软硬皮适中，具有透气性，承重大于200公斤。"]
["项","床头柜","550W*450D*50\n0H","件",4,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：三节轨单抽屉+空格。定制抽纸拉手。"]
["项","衣柜","900*600*2000","件",4,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：双开门组合、内置层板+挂衣杆。采用斜边暗拉手、缓冲门铰。\n"]
["项","三人位沙发","标准","件",2,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、内材：采用优质松木或榉木实木框架，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n5、脚架：金属脚架支撑。"]
["项","单人位沙发","标准","件",4,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、内材：采用优质松木或榉木实木框架，内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物；高强度S形弹簧和高弹力绷带打底。\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。\n5、脚架：金属脚架支撑。"]
["项","茶几","800*800   \n500*500","件",2,null,0,"1、基材：底盘基材采用品牌一级优质冷轧钢板。\n2、桌面：岩板/天然大理石桌面，耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康。\n组合：大小组合茶几。"]
["项","边几","500*500","件",2,null,0,"1、基材：底盘基材采用品牌一级优质冷轧钢板。\n2、桌面：岩板/天然大理石桌面，耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康。"]
["项","洽谈桌","D800*H750","件",2,null,0,"1、基材：底盘基材采用品牌一级优质冷轧钢板。\n2、桌面：岩板/天然大理石桌面，耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康。"]
["项","单椅","常规","件",4,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、脚架:采用特A级白蜡木材料，表面采用进口品牌水性漆；\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。"]
["项","定制水吧柜+行李架","2400*600*850","件",2,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：水吧柜对开门内置一层活动层板，顶板采用岩版覆面。鞋柜采用空格方式方便放鞋及行李物品。"]
["4人间（共2间）"]
["项","床头软包","1200W","件",8,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、说明：需要与现场已有的床头板连接。"]
["项","床箱","1200*2000*等比高","件",8,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：床尾金属拐角包边，不出现直角，避免磕碰。"]
["项","席梦思床垫","1200*2000*250","件",8,null,0,"席梦思床垫\n1、覆面：天然棉麻针织面料，具有质地柔软、吸湿透气、优质的弹性与延伸性。\n2、内部：高锰碳钢弹簧，四星级标准，软硬皮适中，具有透气性，承重大于200公斤。"]
["项","床头柜","550W*450D*50\n0H","件",10,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：三节轨单抽屉+空格。定制抽纸拉手。"]
["项","衣柜","1000*550*2000\n（2个单开门组合，中间加立板，可满足2人单独使用）","件",4,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：双开门衣柜中间加立板，可满足2人单独使用、内置层板+挂衣杆。下面带空格放鞋位置。下面带支撑脚、不直接落地。\n"]
["项","书桌","1000*550*750","件",2,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，面板、侧板厚度≥25MM，其他面板厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：三节轨双抽屉，带前挡板。拉手需提供样式供客户选择。"]
["项","书椅","标准","件",2,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、脚架:采用特A级白蜡木材料，表面采用进口品牌水性漆；\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。"]
["项","洽谈桌","D800*H750","件",2,null,0,"基材：底盘基材采用品牌一级优质冷轧钢板。\n桌面：岩板/天然大理石桌面，耐高温、耐磨刮、防渗透、耐酸碱、零甲醛、环保健康。"]
["项","单椅","常规","件",4,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、脚架:采用特A级白蜡木材料，表面采用进口品牌水性漆；\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。"]
["项","定制水吧柜","1000*550*850","件",2,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：对开门内置一层活动层板，顶板采用岩版覆面。"]
["2人标间（共9间）"]
["项","床头软包","1200W","件",18,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、说明：需要与现场已有的床头板连接。"]
["项","床箱","1200*2000*等比高","件",18,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：床尾金属拐角包边，不出现直角，避免磕碰。"]
["项","席梦思床垫","1200*2000*250","件",18,null,0,"席梦思床垫\n1、覆面：天然棉麻针织面料，具有质地柔软、吸湿透气、优质的弹性与延伸性。\n2、内部：高锰碳钢弹簧，四星级标准，软硬皮适中，具有透气性，承重大于200公斤。"]
["项","床头柜","550W*450D*50\n0H","件",9,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：三节轨单抽屉+空格。定制抽纸拉手。"]
["项","衣柜","1000*550*2000\n（2个单开门组合，中间加立板，可满足2人单独使用）","件",9,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：双开门衣柜中间加立板，可满足2人单独使用、内置层板+挂衣杆。下面带空格放鞋位置。下面带支撑脚、不直接落地。\n"]
["项","定制柜","900*250*1800","件",9,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：下双开门鞋柜内置一层活动层板，背板带金属挂衣钩，挂衣钩需提供样式供客户选择。"]
["项","书桌","1200*550*750","件",9,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，面板、侧板厚度≥25MM，其他面板厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：三节轨双抽屉，带前挡板。拉手需提供样式供客户选择。"]
["项","书椅","标准","件",9,null,0,"1、表层：采用优质A类超纤皮面料(超纤皮每米100-120元标准），皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强，富有弹性。\n2、泡棉：采用优质品牌高回弹定型棉，圆润厚实，弹性好。\n3、脚架:采用特A级白蜡木材料，表面采用进口品牌水性漆；\n4、工艺：包覆衔接严密，线条流畅，转角顺畅，后背及底座饱满、富有弹性。"]
["三、四层包间"]
["人才公寓（2人间)（共34间）"]
["项","单人床","1200*2000*1000","件",68,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，床头板厚度厚度≥25MM，其他板材厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：床尾金属拐角包边，不出现直角，避免磕碰。床箱带储物功能，床箱带支撑脚、不直接落地。\n"]
["项","床垫","1200*2000*80","件",68,null,0,"棕垫床垫\n1、覆面：天然棉麻针织面料，具有质地柔软、吸湿透气、优质的弹性与延伸性。\n2、内部：天然棕丝和纤维高压成型，天然原料，环保无危害，软硬皮适中，具有透气性。"]
["项","床头柜","550W*450D*50\n0H","件",34,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：侧板倒圆角处理、三节轨双抽抽屉、拉手需提供样式供客户选择。"]
["项","衣柜","1000*550*2000","件",68,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：对开门衣柜、内置层板+挂衣杆。下面带空格放鞋位置。下面带支撑脚、不直接落地。\n"]
["项","书桌","1200*550*1600","件",68,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，面板、侧板厚度≥25MM，其他面板厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：三节轨单抽屉+单开门支撑柜，带前挡板。桌上带置物架书架。"]
["项","书椅","标准","件",68,null,0,"1、塑框：100%全新PP+纤材料一次注塑成型，塑背表面采用磨砂处理，质感好。座框弧度设计，贴合臀部；对腰背部起到有效的支撑作用；\n2、椅架：采用特A级榉木材料，表面采用进口品牌水性漆，半开放式喷漆工艺，保持榉木纹理；\n3、连接件：优质连接件。\n"]
["项","挂衣钩","800*1600mm","件",34,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：带金属挂衣钩，挂衣钩需提供样式供客户选择。"]
["3/4F单身宿舍(3人间）（共23间）"]
["项","单人床","1200*2000*1000","件",69,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，床头板厚度厚度≥25MM，其他板材厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：床尾金属拐角包边，不出现直角，避免磕碰。床箱带储物功能，床箱带支撑脚、不直接落地。\n"]
["项","床垫","1200*2000*80","件",69,null,0,"棕垫床垫\n1、覆面：天然棉麻针织面料，具有质地柔软、吸湿透气、优质的弹性与延伸性。\n2、内部：天然棕丝和纤维高压成型，天然原料，环保无危害，软硬皮适中，具有透气性。"]
["项","衣柜","1000*600*2000","件",69,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：对开门衣柜、内置层板+挂衣杆。下面带空格放鞋位置。下面带支撑脚、不直接落地。\n"]
["项","书桌","1000*550*750","件",69,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，面板、侧板厚度≥25MM，其他面板厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：三节轨双抽屉，带前挡板。拉手需提供样式供客户选择。"]
["项","书椅","标准","件",69,null,0,"1、塑框：100%全新PP+纤材料一次注塑成型，塑背表面采用磨砂处理，质感好。座框弧度设计，贴合臀部；对腰背部起到有效的支撑作用；\n2、椅架：采用特A级榉木材料，表面采用进口品牌水性漆，半开放式喷漆工艺，保持榉木纹理；\n3、连接件：优质连接件。\n"]
["项","挂衣钩","800*1600H","件",23,null,0,"1、基材：优质E0级刨花板，厚度≥18MM；\n2、贴面：优质E0级三聚氰胺饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；\n3、封边：厚度不小于2mm厚PVC封边，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题。\n4、热熔胶：采用优质环保品牌热熔胶，粘性强，久不分层。\n5、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n6、结构：带金属挂衣钩，挂衣钩需提供样式供客户选择。"]
["5F倒班宿舍"]
["项","六门更衣柜","900*500*1850","件",15,null,0,"1、基材:采用优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm，本体一体折弯成型结构稳定不变形。\n2、漆面:钢板经防锈处理，采用优质耐黄变品牌塑粉表面经高温、磷化处理，静电粉末喷涂，表面光泽平整无泪痕表面硬度大于3H级。\n3、五金配件：采用进口品牌五金件，质量标准符合国际及行业要求；\n4、结构：6组单开门、内置均带挂衣杆+一层活动层板。"]
[{"$nulls":3},"金额总计：",null,0]